**!!! GATEWAY VE SENSÖR CİHAZI**

**ANTENLERİ TAKILMIŞ OLMALIDIR.**

**Başlamadan bana mesaj atın lütfen..**

**Gateway**’e Ehernet Kablosu bağlayıp adaptörü elektriğe takın.

**2 dakika** bekleyin, PWR ve LoRa ledleri sabit yanıyor olacak

Gateway, internete bağlandı.

**Telefon Browser’da** The Things Network (TTN) konsol adresine gidin.

<https://console.thethingsnetwork.org/gateways/eui-60c5a8fffe74d32b/traffic>

**email:** [leanofis.iot@gmail.com](mailto:leanofis.iot@gmail.com)

**password:** lean1234

**Cihaz Gateway’in yakınında iken** **Pilini takın**

Yaylı taraf **(-)** kutup (ters yerleştirme koruması var)

**Led** yanıp sönmelerinin **tamamlanmasını** bekleyin

Cihaz TTN’e kendiliğinden birkaç deneme yaparak bağlanır ve ilk defa veri gönderir.

(**Mavi ok** işareti ile başlayan satır gönderim kaydıdır)

İstenen mesafelerde **Buton’a basıp bırakarak** gönderme testi yapabilirsiniz.

**Led** sönmeden tekrar basmayın.