**!!! GATEWAY, ELEKTRİĞE BAĞLAMADAN ÖNCE**

**ANTENİ TAKILMIŞ OLMALIDIR.**

Gateway’e Ehernet Kablosu Bağla

**Gateway** elektriğe bağla

**2 dakika** kadar bekle, PWR ve LoRa ledleri sabit yanıyor olacak

Gateway, internete ve TTN’e bağlandı.

**Web**’de Cayenne konsolu’na git

<https://cayenne.mydevices.com/cayenne/dashboard/lora>

**email:** [leanofis.iot@gmail.com](mailto:leanofis.iot@gmail.com)

**password:** lean1234

Yukarıda **leanofis** tıkla

Projedeki tüm cihazlar görüntüleniyor

Sol taraftaki listeden cihazlar ayrı ayrı da görülebilir

**th3** cihazına **pil** tak

Yaylı taraf **(-)** kutup (ters yerleştirme koruması var)

pil takıldığında **ilk göndermeyi** yapar

**Not:**

**1. th3** cihaz içindeki mevcut ayarlar;

Gönderme periyodu: **30dk**

Sıcaklık düşük alarmı: 10 C

Sıcaklık yüksek alarmı: 40 C

Nem düşük alarmı: 35%

Nem yüksek alarmı: 65%

**2. Telefon uygulaması** da indirilebilir

**Cayenne** (myDevices)